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مستوى الأداء
يفي بمستوى الأداء التالي أو يتجاوزه:
  API CH-4/SJ
الخصائص الفنية 
ENGEN DIESELUBE 500 SUPER 20W-50
	
الوصف
زيت معدني عالي الأداء لمحركات الديزل، صُمم لتوفير حماية موثوقة في مجموعة واسعة من تطبيقات الخدمة الشاقة. يناسب محركات الديزل منخفضة الانبعاثات من فئات يورو II ويورو III وبعض تطبيقات يورو IV، ويساعد في الحفاظ على أداء المحرك ومتانته في ظروف التشغيل القاسية. كما يناسب محركات سيارات الركوب التي تتطلب مستوى الأداء CH4 / SJ.‏
المزايا والخصائص
	تقنية تنظيف ممتازة.‏
	●



	ثبات طويل الأمد ضد الأكسدة.‏
	●



	احتفاظ ممتاز بالرقم القاعدي الكلي (TBN) لتحييد نواتج الاحتراق الحمضية بفعالية.‏
	●



	قدرة تنظيف عالية لتحسين نظافة المحرك.‏
	●



	ثبات مرتفع ضد القص.‏
	●



التطبيقات
يوصى به لمحركات الديزل الحديثة في الشاحنات والمعدات العاملة خارج الطرق وغيرها من تطبيقات الخدمة الشاقة. وهو مناسب لأساطيل المركبات المختلطة والمحركات منخفضة الانبعاثات المزودة بنظام إعادة تدوير غازات العادم (EGR)، بما في ذلك تطبيقات يورو II ويورو III.‏


الخصائص الفنية 
	النتائج النموذجية
	الوحدات
	طرق الاختبار
	الخصائص

	20W-50
	—
	—
	درجة اللزوجة SAE

	0.875
	kg/L
	ASTM D1298
	الكثافة عند 20°م

	162.8
	cSt
	ASTM D445
	اللزوجة عند 40°م

	17.9
	cSt
	ASTM D445
	اللزوجة عند 100°م

	125
	—
	ASTM D2270
	معامل اللزوجة

	210
	°C
	ASTM D92
	درجة الوميض

	-27
	°C
	ASTM D5950
	درجة الانسكاب

	10.0
	mgKOH/g
	ASTM D2896
	الرقم القاعدية الكلية


جميع البيانات الفنية للاسترشاد فقط، وتمثل القيم النموذجية للإنتاج الحالي. وقد تحدث اختلافات في هذه الخصائص مع التزام الإنتاج المستقبلي بمواصفات إنجن.‏
التداول والاحتياطات
عند تداول هذا المنتج، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة 60°م أثناء التخزين والتفريغ والخلط. ويوصى بشدة بألا تتجاوز درجة الحرارة 50°م عند التخزين لفترات طويلة.‏
الصحة والسلامة والبيئة
من غير المتوقع أن يشكل هذا المنتج مخاطر كبيرة على الصحة والسلامة عند استخدامه في التطبيقات الموصى بها. تجنب ملامسة الجلد، واغسل الجلد فورًا بالماء والصابون بعد الملامسة. لا تصرف المنتج في شبكات الصرف أو التربة أو المياه. يرجى الرجوع إلى صحيفة بيانات السلامة (SDS) لمعرفة تفاصيل التخزين والتداول الآمن والتخلص من المنتج.‏
لا تتحمل إنجن أو شركاتها التابعة أو الشركة القابضة ذات الصلة أي مسؤولية عن خسائر أو إصابات أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية ناتجة عن الاستخدام غير المعتاد للمواد أو المعلومات، أو عدم الالتزام بالتوصيات، أو المخاطر الملازمة لطبيعتها. تخضع المنتجات والخدمات والمعلومات لشروط البيع القياسية. يرجى التواصل مع ممثلينا المحليين للحصول على مزيد من المعلومات.‏
معلومات التواصل
الهاتف: +27 8600 36436
الموقع الإلكتروني: https://stage-vivo-engen.euwest01.umbraco.io/en/egypt/products/
فيفو للطاقة مصر، أبراج نايل سيتي، البرج الشمالي، الطابق 22، مكتبا 25 و26، 2005 كورنيش النيل، رملة بولاق، بولاق، القاهرة.‏
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